中国石油化工股份有限公司安庆分公司关于建设项目的试运行公示
我公司腈纶阻燃纤维生产技术改造项目由安庆市环信环保技术有限公司编制环境影响评价报告书，并于2019年12月2日取得批复（宜环建函[2019]136号），项目于2020年3月开工建设，2020年8月竣工，相应的环保设施均已配套完成，项目将于2021年5月28日投入试运行，试运行时间为（2021年5月28日至2021年8月27日），公示期间，对建设项目有异议、疑问或建议的公众，可通过信函、传真、电子邮件等方式向建设单位提出意见或建议。
建设单位：中国石油化工 股份有限公司安庆分公司
建设地址：中石化安庆分公司现有厂区内
联系人：王  工
联系电话：0556-5380367
邮箱：wqi.aqsh@sinopec.com  
一、建设基本项目情况
项目位于现有腈纶厂区内，对现有2万吨/年腈纶生产装置（包含1条聚合线D线、1条原液制备线C线、2条纺丝线1#~2#）进行技术改造，通过新增聚合反应单体（偏二氯乙烯VDC）、新增阻燃添加剂（三氧化二锑Sb2O3和十溴二苯基乙烷DBDPE），并改造相关生产单元，采用共聚共混结合的工艺技术，形成可以独立生产阻燃型腈纶纤维的生产装置。年开工时间为8000小时。总投资4610.92万元，其中环保投资120万元，占总投资2.6%；
二、环保设施建设情况
废水：本项目废水通过清污分流、污污分流，分类处理等方法，达到降低新鲜水耗， 减少废水外排。聚合车间产生的聚合污水以及原液配制废水经均质调节、气浮处理后接入石化厂区内含盐污水处理系统；纺丝车间的纺丝废水、溶剂回收废水以及循环排污水经均质调节、接触氧化处理后接入石化厂区内含盐污水处理系统。生活污水、初期雨水直接接入石化厂区内含盐污水处理系统。
废气：项目改建后，由于罐区新增偏二氯乙烯储罐，故新增了偏二氯乙烯储罐的呼吸气。偏二氯乙烯储罐通过采取输送泵循环回流冷却（维持温度为3℃）来减少挥发的偏二氯乙烯废气，再采取氮封等措施来隔绝空气。
为进一步优化现有的废气防治措施，建设单位拟新建一套废气处理装置，其工艺为“VOCs两级多相氧化塔”，处理后尾气经15m高排气筒高空排放。
[bookmark: _GoBack]噪声：本项目噪声源主要来自物料泵、机泵、压缩机等，其声压级为70~99dB( A)。本装置在改造设计中优先选用低噪声设备，高噪音设备远离厂界。通过对噪声源采取适当的隔音、降噪措施、使得项目产生的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）三类标准。
固废：项目建成后，生活垃圾无增加，工艺固废和污泥量减少。另外，新增废气处理装置需定期更换催化剂，三年一换，约0.25t/3a。总固废量仍减少53.98t/a。
各类危险废物均依托炼油项目现有工程已建成的1500m2危废临时贮存场所，暂存后均委托有危废处置资质单位处理
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